**Załącznik nr 2**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**Ławka typu nr.1**

Ławka o konstrukcji stalowej, ocynkowanej z oparciem i podłokietnikami. Siedzisko składające się z min. 3 listew drewnianych a oparcie 2 listew drewnianych:

- długość całkowita: od 180 cm do 200 cm

- wysokość całkowita: od 70 do 76 cm

- wysokość siedziska: od 40 do 46 cm

- szerokość siedziska min.40 cm

- elementy drewniane: drewno iglaste lub liściaste, listwy malowane lakierobejcą w kolorze mahoń

- konstrukcja: stalowa ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze czarnym

- stelaż: rura stalowa o średnicy min. 60 mm

-montaż: przez przykręcenie do podłoża/zabetonowanie



Przykładowa wizualizacja ławki typu nr 1

Ławka powinna być dostarczone w kompletnych elementach do samodzielnego skręcenia z zestawem montażowym wraz z instrukcją.

**Kosz na śmieci typu nr 1**

Kosz na stelażu wykonany z płaskownika stalowego obudowany listwami drewnianymi wraz z wyjmowanym wkładem:

- pojemność 35 litrów

- wysokość (od powierzchni ziemi) od 50 do 76 cm

- średnica od 38-44 cm

- elementy drewniane: drewno iglaste lub liściaste, listwy malowane lakierobejcą w kolorze palisander

- konstrukcja: stalowa ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze czarnym

- stelaż: rura stalowa

-montaż: przez przykręcenie do podłoża



Przykładowa wizualizacja kosza typu nr 1

**Ławka typu nr 2**

Ławka żeliwna z oparciem bez podłokietników. Siedzisko składające się z min. 3 listew drewnianych oraz oparcie z 2 listew drewnianych:

- długość całkowita: od 170 cm do 180 cm

- wysokość całkowita: od 70 do 76 cm

- wysokość siedziska: od 40 do 46 cm

- szerokość siedziska min.40 cm

- elementy drewniane: drewno iglaste lub liściaste, listwy malowane lakierobejcą w kolorze palisander

- konstrukcja: odlewy żeliwne malowane proszkowo

-montaż: przez przykręcenie do podłoża/zabetonowanie



Przykładowa wizualizacja ławki nr 2

Ławka powinna być dostarczone w kompletnych elementach do samodzielnego skręcenia z zestawem montażowym wraz z instrukcją.