**Załącznik nr 2- Część 8**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz urządzeń zabawowych**

**na terenie gminy Gołdap**

**Część 8- Dostawa i montaż urządzeń zabawowych w ramach środków finansowych z funduszu sołeckiego sołectwa Juchnajcie**

**Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń urządzeń zabawowych na plac zabaw w miejscowości Juchnajcie (dz. o nr geodz. 35, obręb Juchnajcie) tj.:**

1) urządzenie zabawowe- linarium obrotowe- w ilości 1 szt.,

2) urządzenie zabawowe- wieża-zjeżdżalnia- w ilości 1 szt.

**Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dokładnie dostatecznych określeń, zwłaszcza w zakresie wyglądu urządzeń, dlatego posługuje się przykładowymi wizualizacjami urządzenia.**

**Podstawowe wymagane parametry urządzenia:**

**1) Urządzenie zabawowe- linarium obrotowe:**

- konstrukcja wykonana z rur i profili stalowych oczyszczonych i malowanych proszkowo (odporność na warunki atmosferyczne),

- elementy obrotowe min. na dwóch łożyskach,

- rama odciągowa wykonana ze stali nierdzewnej,


- średnica urządzenia min 150 cm,

- wysokość urządzenia min 220 cm,

- liny wykonane z lin polipropylenowych z wewnętrznym splotem stalowym,

- linarium w formie obrotowego stożka,

- montaż urządzenia zabawowego odbywać się winien zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta, z takim zastrzeżeniem, że fundamenty muszą być stabilne i bezpieczne oraz posadowione zgodnie z obowiązującą normą ze wskazaniem, że fundament betonowy należy zasypać ziemią.

** **

**(***Wizualizacja nr 1)*

**2) Urządzenie zabawowe- wieża-zjeżdżalnia:**

- konstrukcja wykonana z drewna bezrdzeniowego zamocowane w podłożu za pomocą stalowych kotew,

- ścianki boczne, zabezpieczenia wykonane z tworzywa sztucznego HDPE,

- powierzchnia zjeżdżalni wykonana ze stali nierdzewnej,

- zjeżdżalnia musi posiadać wejście w postaci schodów lub metalowych poręczy,

- wymiar urządzenia min. 3,00 m x 0,80 m

- montaż urządzenia zabawowego odbywać się winien zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta, z takim zastrzeżeniem, że fundamenty muszą być stabilne i bezpieczne oraz posadowione zgodnie z obowiązującą normą ze wskazaniem, że fundament betonowy należy zasypać ziemią.

**(***Wizualizacja nr 2)*