**Załącznik nr 2- Część 2**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz urządzeń zabawowych**

**na terenie gminy Gołdap**

**Część 2- Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ul. Armii Krajowej w Gołdapi**

**Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw przy ul. Armii Krajowej w Gołdapi (dz. nr geod. 943/64, obręb Gołdap 2), tj.:**

1) urządzenie zabawowe- zestaw zabawowy dla maluchów (zjeżdżalnia, tunel, wieże, itp.)

2) urządzenie zabawowe- huśtawka metalowa bocianie gniazdo

3) urządzenie zabawowe- zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i olinowaną ścianką do wspinania

4) tablica z regulaminem placu zabaw

**Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dokładnie dostatecznych określeń, zwłaszcza w zakresie wyglądu urządzeń, dlatego posługuje się przykładowymi wizualizacjami urządzenia.**

**Podstawowe wymagane parametry urządzenia:**

**1) Urządzenie zabawowe- zestaw zabawowy dla maluchów (zjeżdżalnia, tunel, wieże, itp.):**

- zestaw przeznaczony dla maluchów, składający się z następujących elementów:

* **trzy wieże z dachem dwuspadowym,**
* **ścianka z możliwością gry w kółko i krzyżyk,**
* **ścianka z liczydłami,**
* **ścianka z możliwością gry w kółko i krzyżyk,**
* **ścianka z tablicą do rysowania,**
* **śliz, ślizgawka,**
* **wejście schody z poręczami, barierkami dostosowane dla młodszych użytkowników (dwu lub trzystopniowe),**
* **wejście typu „dziupla”**
* **tunel**

- dachy, poręcze boczne i inne elementy dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE,

- konstrukcja wykonana z drewna bezrdzeniowego (zaimpregnowanego) o średnicy min.100 cm z montowaniem na kotwach,

- tunel wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego,

- ślizg wykonany z blachy nierdzewnej,

- wymiar min. 4,5 m x 3,0 m,

- montaż urządzenia zabawowego odbywać się winien zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta, z takim zastrzeżeniem, że fundamenty muszą być stabilne i bezpieczne oraz posadowione zgodnie z obowiązującą normą ze wskazaniem, że fundament betonowy należy zasypać ziemią.

****

*Wizualizacja nr 1*

**2) Urządzenie zabawowe- huśtawka metalowa bocianie gniazdo:**

- huśtawka o konstrukcji metalowej, malowana proszkowo,

- łańcuch wykonany ze stali nierdzewnej,

- jedno siedziska typu bocianie gniazdo,

- wymiary min. 150 cm x 220 cm,

- montaż urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta, z takim zastrzeżeniem, że fundamenty muszą być stabilne i bezpieczne oraz posadowione zgodnie   
z obowiązującą normą ze wskazaniem, że fundament betonowy należy zasypać ziemią.



*Wizualizacja nr 2*

**3) Urządzenie zabawowe- zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i olinowaną ścianką do wspinania:**

- zestaw składający się z następujących elementów:

* **ścianka do wspinania się wykonana z olinowania,**
* **śliz, ślizgawka,**
* **wejście typu szczeble z drabiną,**
* **dwustronna drabina z metalowymi szczebelkami;**

- poręcze boczne i inne elementy dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE,

- konstrukcja wykonana z drewna bezrdzeniowego (zaimpregnowanego) o średnicy min.100 cm z montowaniem na kotwach,

- ślizg wykonany z blachy, stali nierdzewnej,

- ścianka wspinaczkowa wykonana z liny polipropylenowej,

- wejście po metalowych szczebelkach na podstawę zjeżdżalni,

- wymiar min. 3,5 m x 2,0 m,

- montaż urządzenia zabawowego odbywać się winien zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta, z takim zastrzeżeniem, że fundamenty muszą być stabilne i bezpieczne oraz posadowione zgodnie z obowiązującą normą ze wskazaniem, że fundament betonowy należy zasypać ziemią.

 

*Wizualizacja nr 3*

**4) Regulamin placu zabaw:**

**-** słupek ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo,

- tablica z blachy ocynkowanej z nadrukiem, laminatem odpornym na działanie warunków atmosferycznych,

- wymiar tablicy z nadrukiem min. 60x30 cm,

- treść nadruku ustalona z Zamawiającym,

- montaż urządzenia zabawowego odbywać się winien zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta, z takim zastrzeżeniem, że fundamenty muszą być stabilne i bezpieczne oraz posadowione zgodnie z obowiązującą normą ze wskazaniem, że fundament betonowy należy zasypać ziemią.