**Załącznik nr 2- Część 10**

 **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz urządzeń zabawowych**

**na terenie gminy Gołdap**

**Część 9- Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w miejscowości Bronisze**

**Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w miejscowości Bronisze (dz. nr. 176/72 obręb Górne), tj.:**

1) urządzenie zabawowe- huśtawka ważka pojedyncza

2) urządzenie zabawowe- równoważnia

**Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dokładnie dostatecznych określeń, zwłaszcza w zakresie wyglądu urządzeń, dlatego posługuje sie przykładowymi wizualizacjami urządzenia.**

**Podstawowe wymagane parametry urządzenia:**

**1) Urządzenie zabawowe- huśtawka ważka pojedyncza:**

- huśtawka o konstrukcji metalowej, malowana proszkowo,

- siedziska wykonane z płyty HDPE,

- rączki lub inne elementy powinny być wykonane z materiałów gumowych odpornych na warunki atmosferyczne, zewnętrzne,

- wymiary min. 250 cm x 40 cm,

- montaż urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta, z takim zastrzeżeniem, że fundamenty muszą być stabilne i bezpieczne oraz posadowione zgodnie
z obowiązującą normą ze wskazaniem, że fundament betonowy należy zasypać ziemią.

 ** **

*Wizualizacja nr 1*

**2) Urządzenie zabawowe- równoważnia:**

- elementy nośne wykonane z drewna rdzeniowego, zaimpregnowanego,

- elementy mocowań, drabinki oraz poręcze stalowe, malowane proszkowo,

- liny wykonane z lin polipropylenowych z wewnętrznym splotem stalowym,

- po bokach poręcze, dolna część równoważni olinowana,

- wymiary min. 200 cm x 70 cm,

-montaż urządzenia siłowni zewnętrznej odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta, z takim zastrzeżeniem, że fundamenty muszą być stabilne i bezpieczne oraz posadowione zgodnie z obowiązującą normą ze wskazaniem, że fundament betonowy należy zasypać ziemią,

 

*Wizualizacja nr2*