**Załącznik nr 2- Część 1**

 **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz urządzeń zabawowych**

**na terenie gminy Gołdap**

**Część 1- Dostawa i montaż urządzenia zabawowego na plac zabaw w miejscowości Babki**

**Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzenia zabawowego na plac zabaw w miejscowości Babki (dz. nr geod. 146/117, obręb Pogorzel), tj. zjazd linowy.**

**Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dokładnie dostatecznych określeń, zwłaszcza w zakresie wyglądu urządzeń, dlatego posługuje się przykładowymi wizualizacjami urządzenia.**

**Podstawowe wymagane parametry urządzenia:**

**1) Urządzenie zabawowe- zjazd linowy:**

**Urządzenie zabawowe- zjazd linowy:**

- długość urządzenia min. 25 m,

- konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo,

- lina stalowa nierdzewna,

- siedzisko gumowe, łańcuch ze stali pokryty gumą,

- wagon, odbijak ze stali nierdzewnej,

- platforma startowa w postaci podestu stalowego z drabinką lub ścianki z płyty HDPE (brak naturalnego wzniesienia),

- montaż urządzenia zabawowego odbywać się winien zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta, z takim zastrzeżeniem, że fundamenty muszą być stabilne i bezpieczne oraz posadowione zgodnie z obowiązującą normą ze wskazaniem, że fundament betonowy należy zasypać ziemią.



*Wizualizacja nr 1*